
− BonDriver_sts(仮称) Ver.1.01 −


１．概要
　　・デジ太郎氏のcap_stsの配線及びファームを使用するBonDriver互換ドライバです。
　　・BonDriverを使用するBonTest等のツールで使用することができます。

　　※本ソフトウェアの動作には「Microsoft Visual C++ 2005 SP1 再頒布可能パッケージ」が必要です。
　　　　http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?displaylang=ja&FamilyID=200b2fd9-ae1a-4a14-984d-389c36f85647


２．注意事項
　　・B-CASカードを許可された機器以外で使用することはB-CASカードの契約約款に抵触する可能性がある
　　　ため、本ソフトウェアは自己の責任において使用して下さい。
　　・本ソフトウェアは下記「公開規格」の技術情報に基づき「正規の手法」を用いるよう実装されています。
　　　純粋に技術的な検証を目的としたサンプルプログラムであり、第三者の知的財産権を侵害する可能性の
　　　ある目的に使用されることを作者は一切意図しておらず、またこれらの行為を禁止します。
　　・本ソフトウェアは正規にライセンスされたB-CASカードを用いることにより復号を行います。
　　・本ソフトウェア単体ではいかなる著作物の技術的保護手段も回避することはできません。
　　・本ソフトウェアは「フリーソフト」です。
　　・本ソフトウェアはARIB規格に適合することを保障しておらず、いかなる種別の製品にも該当しません。
　　・本ソフトウェアを使用した結果発生したいかなる損害も作者は責任を負うことはできません。
　　・本サンプルプログラムのソースコードの取り扱いはGPLに従うこととします。

　　これらに同意頂ける場合にのみ、本ソフトウェアの使用を許可致します。


３．ライセンスについて
　　・本パッケージに含まれる全てのソースコード、バイナリについて著作権は一切主張しません。
　　・オリジナルのまま又は改変し、各自のソフトウェアに自由に添付、組み込むことができます。
　　・但しGPLに従うことを要求しますのでこれらを行う場合はソースコードの開示が必須となります。
　　・このとき本ソフトウェアの著作権表示を行うかどうかは任意です。
　　・本ソフトウェアは下記ライブラリを使用しています。

　　　"Chameleon USB FX2 API Ver1.00 By OPTIMIZE"

　　・ビルドに必要な環境
　　　- Microsoft Visual Studio 2005 以上　※MFCが必要
　　　- Microsoft Windows SDK v6.0 以上　　※DirectShow基底クラスのコンパイル済みライブラリが必要
　　　- Microsoft DirectX 9.0 SDK 以上


４．参考文献
　　・ARIB STD-B10
　　・ARIB STD-B24
　　・ARIB STD-B25
　　・ARIB STD-B32
　　・ISO/IEC 11172-3
　　・ISO/IEC 13818-1
　　・ISO/IEC 13818-2
　　・ISO/IEC 13818-7

　　・デジ太郎氏「cap_sts」
　　・まるも製作所「ARIB STD-B25 仕様確認テストプログラム」
　　・Meru氏「BonTsEngine改造版」
　　・Meru氏「CapUSB M-Edition」
　　・作者不明「Mpeg2-TSのストリームからデータ放送情報を抽出するテスト」
　　・Microsoft DirectX 9.0「PSI パーサー フィルタ サンプル」


５．サポート、連絡先
　　　連絡先　　：　拡張ツール中の人　　nakanohito@2sen.dip.jp
　　　公式サイト：　http://2sen.dip.jp/friio/

６．更新履歴
　Ver.1.01 ・FIFOバッファを4倍に増量(32Mbpsで約4s分のバッファ長を確保)

　Ver.1.00 ・初回リリース
